技术需求
一：30节
1、阀控式12V100AH密封铅酸蓄电池。
2、应采用定量加酸工艺，加酸精度不低于0.1ml，保证电池各单体之间及电池之间的均匀性，采用耐高温环氧树脂双重密封 ，O型圈防漏液结构 。
3、吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到 99%，无需加水维护。
4、温度使用范围（放电：-15 ～ 50℃ / 充电：0 ～ 40℃ / 贮存：5 ～ 40℃）。
5、应采用特殊合金板栅与长寿命铅膏配方 ，进口铸片设备和板栅摸具，电池的板栅要求高厚度，重量均匀性好，且耐腐蚀性强，浮充寿命长，自放电低。
二：16节
[bookmark: _GoBack]1、阀控式12V65AH密封铅酸蓄电池。
2、应采用定量加酸工艺，加酸精度不低于0.1ml，保证电池各单体之间及电池之间的均匀性，采用耐高温环氧树脂双重密封 ，O型圈防漏液结构 。
3、吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到 99%，无需加水维护。
4、温度使用范围（放电：-15 ～ 50℃ / 充电：0 ～ 40℃ / 贮存：5 ～ 40℃）。
5、应采用特殊合金板栅与长寿命铅膏配方 ，进口铸片设备和板栅摸具，电池的板栅要求高厚度，重量均匀性好，且耐腐蚀性强，浮充寿命长，自放电低。
