项目需求：
	序号
	设备名称
	配置规格
	数量

	1
	业务汇聚交换机
	1.交换容量≥100Tbps，包转发率≥76800Mpps；
2. 配置冗余主控，冗余电源、100G光口≥2个、40GE光口≥4个、万兆光口≥120个、千兆电口≥96个、1根100G堆叠线缆，满配光模块。
	8台

	2
	楼层框式交换机
	1.交换容量≥60Tbps，包转发率≥51200Mpps；
2.配置冗余主控，冗余电源、40G光口≥4个、10GE光口≥96个、千兆电口≥48个、1根40G堆叠线缆，满配光模块。
	16台

	3
	全光接入交换机
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；配置冗余电源、10GE光口≥48个、100GE光口≥8个、1根100G堆叠线缆，满配光模块。
	16台

	4
	48口接入交换机
	交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；千兆电口≥48个、万兆光口≥4个，满配光模块，1根10G堆叠线缆，满配光模块。
	150台

	5
	24口POE交换机
	交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥290Mpps；千兆电口≥24个、万兆光口≥4个，满配光模块，支持90W POE++供电。
	16台
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