	品名
	型号
	单位
	数量
	备注

	自习桌
	800*550*1600
	台
	13
	自习桌含工位、吊柜、内嵌灯带、变压器、插座、插座安装接电。

	吊柜
	
	米
	9
	

	内嵌灯带
	
	米
	13
	

	变压器
	
	只
	3
	

	插座
	
	项
	1
	

	椅子
	
	个
	13
	




技术参数
1、 柜体基材：18mm厚ENF级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合GB 18580-2017ENF 级标准。
2、 背板材质：5mm 厚中纤板(密度板)，含水率6%-10%，抗弯强度≥20MPa。
3、柜门材质：18mm厚ENF级实木颗粒板，同柜体基材，甲醛释放量≤0.025mg/m³。
4、板材饰面：三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨转数≥6000转，耐刮擦、耐污、易清洁。
5、封边工艺：柜体、柜门均采用2mm厚PVC封边条，全自动封边机封边，无崩边、无脱胶，封边牢固度符合 QB/T 4078-2010标准。
6、五金配件：采用品牌铰链（开合次数≥50000次，阻尼缓冲设计)、滑轨(承重≥30kg，推拉顺畅无异响)。
[bookmark: _GoBack]7、结构工艺：采用三合一连接件固定，柜体结构稳定，可拆装，满足再次搬运需求。
