**1：全自动核酸提取仪**

1、样品通量：≥32；

2、处理体积：30μL-1000μL；

★3、磁珠残留量：≤1%；

4、加热温度：裂解加热温度：室温-105℃；洗脱加热温度：室温-105℃；

5、振荡混合：多模式多档可调；

6、试剂种类：磁珠法提取试剂；

7、操作方式：中/英文操作系统，彩色液晶屏触控操作；

8、实验储存：可储存＞500组程序；

9、程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序；

10、计算机接口：USB，可扩展以太网远程控制；

★11、二维码扫描：可外接扫码枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行；

12、污染控制：排气过滤模块、紫外消毒模块；

13、试剂兼容性：配套20T、40T、64T等多种规格预封装磁珠核酸提取试剂盒,满足多种提取需求及方便操作者搭配选择使用，每种规格试剂盒具有单独规格体外诊断试剂备案表；

★14、断电保护：意外断电再供电时，可自由选择是否继续运行实验；

15、质保期≥1年。

**3:移动式护理车**

1.一体化设计，搭载一体式计算机。

2.车体台面配有移动把手，便于推拉移动。

3.车体侧面配有可拆卸垃圾桶及锐器盒篮筐，洗手液架、带脉盒等辅助工具支架。

4.工作台面，配防划垫，耐腐蚀易清洁可更换。

5.电脑支架内置气动辅助升降机构，俯仰角度+20°-10°，平旋转左右160，垂直旋转+90°-90°

6.车体配备一个抽屉

7.车体配备静音医用万向脚轮4个，2个具备锁定功能。

8.计算机

内置音响

安装东华系统

UPS 电源 供电时间≥5小时

CPU内存硬盘按照科室要求配置