1、需求一览表  
	序号
	产品类别
	数量

	1
	安徽医科大学第一附属医院生殖中心人脸验证系统
	1套


  
2、技术参数
[bookmark: _Toc1959098168]1.软件部分
	序号
	功能项目
	性能参数及要求

	1.1
	信息采集
	· 采集端进行人脸信息采集，比对身份证照片，代替医护人员手工采集；
· 验证端进行患者身份验证，进行人证合一的验证，解决通行必须刷卡的问题，采集成功的患者，无需任何其他证件的证明，即可在允许范围内安全活动；
· 统计人数和医疗行为实名认证；
· 签写知情同意书时，搭配电子笔，形成电子文档，搭载人脸识别系统做到人字合一；

	1.2
	设备管理
	管理设备基本信息，及时反映设备状况；

	1.3
	系统日志
	· 按天查看设备状态
· 记录设备基本信息

	1.4
	统计管理
	· 患者人数统计
· 患者就诊路线管理


[bookmark: _Toc1343633772]2.硬件配置
	序号
	项目
	性能及参数
	数量

	2.1
	人脸识别签到器
	工作温湿度：-20℃至 60℃,<90℃RH
防护等级：IP65
尺寸：不低于7英寸 170°IPS 液晶屏
分辨率：不低于1024*600
CPU：不低于 32 位 4 核处理器
内存：不低于2GB
存储：不低于16GB
摄像头：不低于200W 像素
动态范围：不低于 120dB
识别距离：0.3-4 米
识别时间：小于 300ms
准确率：不低于99.70%
补光模式：支持智能补光、设定补光亮度
网络：支持有线网络
其它：自带身份证阅读器
控制模块 :内置门禁控制模块
	5

	2.2
	人脸识别验证器
	工作温湿度: -20℃至 60℃,<90℃RH
防护等级: IP65
尺寸 :不低于5 英寸 170°IPS 液晶屏
分辨率 :不低于1024*600
CPU :不低于 32 位 4 核处理器
内存 :不低于2GB
存储：不低于16GB
控制模块 :内置 I/O 门禁控制模块
摄像头: 不低于200W 像素 
动态范围 :不低于120dB
识别距离: 0.3-4 米
识别时间 :小于 300ms
准确率 ：99.70%
补光模式： 支持智能补光、设定补光亮度
历史记录数量 ：不低于 150000 条数据（循环写入）
	3

	2.3
	智能显示器端
	1.屏幕尺寸:不低于23.8英寸
2.分辨率: 不低于1920*1080
3.接口类型: 至少支持HDMI和VGA  
4.面板类型: IPS（LCD）
5.刷新率: 不低于60Hz
6.接口：USB接口≥2，有线网口≥1，HDMI接口≥1；
7.处理器：不低于 32 位 4 核处理器；  
8.主频：不低于1.8 GHz；
9.存储：ROM≥8GB，RAM≥2GB；
[bookmark: _GoBack]10.通讯协议：蓝牙/WIFI支持BlueTooth 4.1，支持Wi-Fi; 802.11b/g/n协议；
11.工作环境：工作温度：-20℃至55℃，工作湿度：<90℃RH；
	1




