项目需求：
	序号
	设备名称
	配置规格
	数量

	1
	业务汇聚交换机
	1、交换容量≥900Tbps，包转发率≥230000Mpps；
2、主控槽位≥2，业务槽位数≥4个，独立交换网板槽≥6；
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _GoBack]3、本次配置双主控，≥6个交换网板，满配电源风扇模块，配置100G端口≥36个（满配100G光模块，含≥2个100G单模光模块），10GE光口≥96个（满配光模块），1根100G堆叠线缆。
	4台

	2
	楼层框式交换机
	1.交换容量≥60Tbps，包转发率≥51200Mpps；
2.配置冗余主控，冗余电源、配置100G光口≥4个(满配多模光模块)、10GE光口≥44个（满配光模块）、千兆电口≥48个、1个10G 80km单模单芯模块、1根100G堆叠线缆。
	16台

	3
	全光接入交换机
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；配置冗余电源、10GE光口≥48个、100GE光口≥8个、1根100G堆叠线缆，满配光模块。
	16台

	4
	48口接入交换机
	交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；千兆电口≥48个、万兆光口≥4个，满配光模块，1根10G堆叠线缆，满配光模块。
	200台

	5
	24口POE交换机
	交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥290Mpps；千兆电口≥24个、万兆光口≥4个，满配光模块，支持90W POE++供电。
	16台





