安医大一附院南区病理科实验台参数
台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面。
下柜：柜体部分：柜体采用18mm厚E0级三聚氰胺板加工而成，外缘以2.1mm厚PVC封边条经热熔胶封边防水处理，美观且不易损坏。所有柜体的门：门板采用18mm厚E0级三聚氢氨板。铰链选用实验室专用锌合金材质铰链。柜子背板：选用9mm厚E0级中纤板，外表光滑、内部结构均匀，密度适中。导轨：全部采用三节式电镀静音滑轨，其钢材厚度不得小于1.2mm。能承受75磅负重，并确保100000次的开合。
[bookmark: _GoBack]钢架：采用标准Q235钢材，钢管为40*60*1.0mm钢管，与主框架连接，连接处采用M8*20mm不锈钢螺丝紧固，槽板表面经处理后环氧树脂静电喷涂。

