科研处直饮水机参数
功能特点：直饮水机集多级过滤、水质净化、加热、保温于一体，可滤除水中杂质与有害物质，出水洁净安全。设备支持热水、直饮水。运行稳定，操作简单，维护便捷，能够持续、大批量供给饮用水，可满足多人同时取水，避免排队等候。
应用场景：实验室公共区域，服务实验室科研人员、管理人员、在读研究生日常办公饮水。
主要技术参数：
1.适用水源：自来水（0.05-0.6MPa）
2.额定电压：380V~50HZ
3.额定功率：6000W
4.水箱容量：30L
5.供应水量：开水60L/H；直饮水60L/H
6.出水方式：1开水1直饮水
7.产品材质：不锈钢防指纹板钢化玻璃面板
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9.适用人数：50~100人左右
