|  |
| --- |
| 附件：涉密安全设备采购清单及技术要求 |
| 序号 | **产品名称** | **参考品牌/型号** | **单位** | **数量** | **主要参数** | **限制单价（元）** | **维保要求** |
|
| 1 | 涉密计算机主机+显示器 | 清华同方超翔SF880-V001 | 套 | 1 | 腾锐D2000（八核 2.3GHz）/8G DDR4/120GB专用 SSD+1T HDD/1G显卡/DVDRW/三合一软件+硬件（前置2U3+涉密专用2+单导1）/红盘/麒麟专用系统/3年质保，硬盘不回收，第1年1次免费上门服务/有线键鼠 /显示器：23.8‘显示器 | 8200 | 三年质保一年上门 |
| 2 | 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统（三合一系统） | 中孚 | 套 | 1 | 系统标配。包含三个子系统：涉密计算机违规外联管理系统、移动存储介质使 用管理系统及非涉密信息单向导入系统。 | 1000 | 三年质保 |
| 3 | 涉密机专用杀毒软件 | 奇安信 | 套 | 1 |  系统标配 | 1000 | 一年质保 |
| 专用机版≥V8.0。 |
| 4 | 涉密机专用WPS办公软件 | 金山麒麟 | 台 | 1 |  系统标配. | 1000 | 一年质保 |
| 专业版 适配 Linux V10。 |
| 5 | 涉密机专用主机审计软件 | 北信源 | 套 | 1 |  记录计算机配置信息和运行状态信息。 | 1000 | 一年质保 |
| 记录主机名称、IP地址、账号、操作系统日志、运行进程，软件安装和硬件配置信息等。 |
| 对主机的网络连接情况、文件与目录操作等进行审计。 |
| 6 | 涉密机专用身份鉴别系统 | 北信源 | 套 | 1 | 用于用户安全登录行为进行审计。 | 1000 | 一年质保 |
| 用户USB KEY用于本地登录的身份鉴别。 |
| 7 | 涉密机专用打印刻录系统 | 北信源 | 套 | 1 | 对打印和刻录操作进行记录审计 | 900 | 一年质保 |
|
| 8 | 涉密机专用视频干扰器 | 安则 | 套 | 1 | 干扰方式：视频信息相关干扰 | 1800 | 一年质保 |
| 干扰频率范围：1MHz—1.3GHz |
| 干扰强度 ：≤85dB μV |
| 干扰方向：全方位 |
| 9 | 涉密机专用红黑电源 | 信果 | 个 | 1 | 工作电流：10A； | 280 | 　 |
| 工作电压：交流220V±10% 50Hz； |
| 10 | 涉密机专用打印机 | 奔图 | 台 | 1 | 黑白双面打印、复印功能 | 3800 | 一年质保(在安可四期目录内) |
| 总额限价：19980元 |
| 其他要求：1. 供货人在采购人指定地点、时间内完成供货，供货前的风险及运费由中标人自行承担。中标人擅自推迟送货，采购人有权拒绝验收签单。
2. 本项目配送产品须为品牌原装正品，
3. 计算机、打印机质保要求：三年质保。
4. 履约服务过程中，中标人须按采购人实际需要，将货物在指定时间配送至指定地点进行安装。如果发现以次充好，提供假冒伪劣产品，一旦发现按照价值3倍赔偿。
 |