安徽医科大学第一附属医院户外电子屏采购项目

采购文件

项目名称：安徽医科大学第一附属医院户外电子屏采购项目

采 购 人：安徽医科大学第一附属医院
 2026 年 9月

采购需求
一、技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	一、
	内科医技楼屏
	1套

	1
	LED显示屏
	≥13.056㎡

	1.1
	像素结构
	表贴三合一

	1.2
	灯珠尺寸
	SMD1921

	1.3
	像素密度
	≥62500点/㎡

	1.4
	防护等级
	IP65

	1.5
	显示亮度
	≥4500cd/㎡

	1.6
	亮度均匀性
	≥99%

	1.7
	模组平整度
	≤0.2mm

	1.8
	发光点中心偏差
	≤1%

	■1.9
	单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正
	需支持上述功能且提供第三方检测报告，并加盖CNAS，CMA，ilac认证公章

	■1.10
	多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位颜色校正
	需支持上述功能且提供第三方检测报告，并加盖CNAS，CMA，ilac认证公章

	2
	播放器
	1台

	2.1
	局域网控制
	支持通过WiFi或LAN接入网络

	2.2
	音频输出，同步输入显示或者异步播放显示
	支持

	2.3
	多级权限认证，节目身后发布
	支持

	2.4
	U盘即插即用
	具备

	2.5
	多窗口
	支持自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加

	2.6
	运动环境温度、亮度等参数检测
	具备

	*2.7
	接入医院设备运维管理系统
	支持，期间产生的对接费、开发费或额外设备购买，均由中标方提供，提供接入承诺函，格式不限

	*2.8
	控制
	支持跨院区控制、上传、分发，提供承诺函，格式不限

	3
	钢结构
	符合显示屏尺寸

	3.1
	国产钢结构
	不锈钢结构，防锈防腐，含包边、收口

	4
	功放
	1台

	4.1
	输出功率
	≥2*240W

	4.2
	信噪比
	≥105dB

	4.3
	总谐波失真
	≤0.02 %

	4.4
	频率响应
	20Hz-20KHz

	*4.5
	设备一致性
	须与LED显示屏为同一品牌

	5
	室外防水音柱
	2支

	5.1
	额定功率
	≥60W

	5.2
	频率响应
	75Hz-20KHz

	5.3
	灵敏度
	≥95dB

	5.4
	连续声压级
	≥122dB

	5.5
	辐射角度
	≥水平90°×垂直90°

	*5.6
	设备一致性
	须与LED显示屏为同一品牌

	6
	发言单元
	1台

	6.1
	频率响应
	60Hz-16KHz

	6.2
	灵敏感度
	-40dB/±3dB（1KHz）

	6.3
	最大承受音压
	135dB SPL 1KHz at 1% T.H.D

	6.4
	指向特性
	心形单指向型

	6.5
	动态范围
	111dB.1KHz at MAXSPL

	7
	运维框架接入单元
	1台

	■7.1
	RJ45端口
	≥5个（提供背板接口图）

	■7.2
	数据远距离传输具有网络延长模式，数据传输可达260米，确保数据远距离稳定、流畅传输
	支持，需提供带CANS标识的检测报告，检测报告需体现本条完整参数

	7.3
	电脑RS232控制开关机
	支持

	7.4
	ANC开关
	支持

	7.5
	AFC开关
	支持

	二、
	干部二楼屏
	1套

	1
	LED显示屏
	≥8.569㎡

	1.1
	像素结构
	表贴三合一

	1.2
	灯珠尺寸
	SMD1921

	1.3
	像素密度
	≥62500点/㎡

	1.4
	防护等级
	IP65

	1.5
	显示亮度
	≥4500cd/㎡

	1.6
	亮度均匀性
	≥99%

	1.7
	模组平整度
	≤0.2mm

	1.8
	发光点中心偏差
	≤1%

	■1.9
	单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正
	需支持上述功能且提供第三方检测报告，并加盖CNAS，CMA，ilac认证公章

	■1.10
	多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位颜色校正
	需支持上述功能且提供第三方检测报告，并加盖CNAS，CMA，ilac认证公章

	2
	播放器
	1台

	2.1
	局域网控制
	支持通过WiFi或LAN接入网络

	2.2
	音频输出，同步输入显示或者异步播放显示
	支持

	2.3
	多级权限认证，节目身后发布
	支持

	2.4
	U盘即插即用
	具备

	2.5
	多窗口
	支持自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加

	2.6
	运动环境温度、亮度等参数检测
	具备

	*2.7
	接入医院设备运维管理系统
	支持，期间产生的对接费、开发费或额外设备购买，均由中标方提供，提供接入承诺函，格式不限

	*2.8
	控制
	支持跨院区控制、上传、分发，提供承诺函，格式不限

	3
	钢结构
	符合显示屏尺寸

	3.1
	国产钢结构
	不锈钢结构，防锈防腐，含包边、收口

	4
	功放
	1台

	4.1
	输出功率
	≥2*240W

	4.2
	信噪比
	≥105dB

	4.3
	总谐波失真
	≤0.02 %

	4.4
	频率响应
	20Hz-20KHz

	*4.5
	设备一致性
	须与LED显示屏为同一品牌

	5
	室外防水音柱
	2支

	5.1
	额定功率
	≥60W

	5.2
	频率响应
	75Hz-20KHz

	5.3
	灵敏度
	≥95dB

	5.4
	连续声压级
	≥122dB

	5.5
	辐射角度
	≥水平90°×垂直90°

	*5.6
	设备一致性
	须与LED显示屏为同一品牌

	6
	发言单元
	1台

	6.1
	频率响应
	60Hz-16KHz

	6.2
	灵敏感度
	-40dB/±3dB（1KHz）

	6.3
	最大承受音压
	135dB SPL 1KHz at 1% T.H.D

	6.4
	指向特性
	心形单指向型

	6.5
	动态范围
	111dB.1KHz at MAXSPL

	7
	运维框架接入单元
	1台

	■7.1
	RJ45端口
	≥5个（提供背板接口图）

	■7.2
	数据远距离传输具有网络延长模式，数据传输可达260米，确保数据远距离稳定、流畅传输
	支持，需提供带CANS标识的检测报告，检测报告需体现本条完整参数

	7.3
	电脑RS232控制开关机
	支持

	7.4
	ANC开关
	支持

	7.5
	AFC开关
	支持

	三
	售后相关
	原厂全保不少于3年


二、报价要求

1.供应商应仔细阅读采购文件，了解全部采购内容。供应商的报价应是采购文件所确定的范围内全部内容的价格体现。

2.本项目报价形式为固定总价。报价包含了为出具最终满足甲方要求的全部人工服务费（含加班费、福利费、差旅费等）、调研费、数据分析费、方案编制费、工具、相关检测费用、管理费、与相关部门协调的费用、利润、税金等全部费用，服务周期内无额外新增费用。
3.供应商的报价应是正确理解采购文件规定的甲乙双方权利义务的报价，是真实意思的表示，成交后，不得以未充分理解采购文件放弃成交资格；

4.如果所有响应报价均高于采购人认为的市场正常价格或技术上均满足不了采购人的要求或性价比方面脱离市场正常水平，采购人及评审小组有权拒绝所有供应商的响应，且不承担任何责任及费用。

5.除非采购文件另有规定或经采购人同意支付的，供应商的报价均不得高于采购文件（公告）列明的项目预算（如有）、最高限价（如有），否则其响应文件将被认定为响应无效。

6.采购人不接受具有附加条件的报价。

三、付款方式

合同签订前成交人支付合同金额的10%作为履约保证金到采购人指定账户，供货安装并验收合格后，对方提供合法有效发票后采购人按照医院付款审批流程审批后支付合同金额的100%。履约保证金在质保期满且无质量问题后无息退还。

评审方法

1.初审
评审小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。初审表如下：
	初审表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	
	营业执照等证明文件
	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	
	供应商信用记录
	“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询相关供应商（不含与其有隶属关系的组织机构）信用记录，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、国家企业信用信息公示系统(www.ccgp.gov.cn)严重违法失信企业名单的供应商，其响应文件将被认定为响应无效。 
	提供承诺函

	
	资格要求
	详见采购公告中”二、资格要求”
	

	
	采购响应函
	按照合采购文件规定加盖供应商公章
	详见响应文件格式。

	
	授权书
	随响应文件提交有效的“授权书”；
	法定代表人参加采购的无需此件，提供身份证明即可。详见响应文件格式。

	
	盖章要求
	响应文件正本盖鲜章
	

	
	响应报价
	
	详见响应文件格式。

	
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或采购文件列明的其他实质性要求
	


2详细评审

	条款内容
	编列内容
	备注

	分值构成
（总分100分）
	商务技术部分： 70 分
投标报价： 30 分
	

	评标基准价计算方法
	有效的投标报价中的最低价作为评标基准价
	

	评分因素
	评分标准

	产品的技术参数（30分）
	1）根据投标文件与招标文件要求实质性响应参数（标记“*”的技术参数）的偏离情况进行评审。
技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，投标将被否决；
2）根据投标文件与招标文件要求重要参数（标记“■”的技术参数）的偏离情况进行评审，每满足一项得2分，共8项，满分16分。
3）根据投标文件与招标文件要求的一般参数(无标识技术参数)偏离情况进行评分。一般技术参数条款评审得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×一般技术参数设定分值，保留小数点后两位，一般技术参数条款的总数量为69项，满分14分。
注：技术资料：对于标注“*”号项参数、“■”参数技术参数/条款的响应情况，以招标文件明确要求的材料为准，若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或产品制造商出具的加盖公章的证明材料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。为便于评审，投标供应商对证明材料中的关键参数进行标注。

	所投产品业绩（6分）
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），所投同品牌同型号产品具有党政机关或事业单位供货业绩的，每提供一个业绩得2分，最高得6分。
注：

1)本项为所投核心产品业绩；
2)此处业绩系指产品业绩，不限合同签订主体，但业主单位（合同甲方）须为党政机关（或事业单位）； 

	产品综合评价（5分）
	评标委员会根据投标人所投产品的技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行评分。
1）所投产品技术先进，设备性能稳定，得3分；所投产品技术较先进，设备性能较稳定，得2分；所投产品技术待提升、性能稳定措施待加强的，得1分。
2）所投产品配置丰富、设计人性化的，得2分；所投产品配置待优化、设计待提高的，得1分。
注：投标文件中提供所投产品技术、性能、配置、设计等方面的相关说明或证明材料，说明或证明材料无固定形式，未提供任何材料导致无法评审的，相应项不得分。

	配套特色服务（5分）
	根据投标人提供的配套特色服务方案内容的详细程度、实际价值、可行性、实用性、针对性等进行评分：
1）配套特色服务方案完整详细，实际价值高，可行性、实用性、针对性强，得5分；
2）配套特色服务方案较完整详细，实际价值较高，可行性、实用性、针对性较强，得4分；
3）配套特色服务方案基本全面，具有实际价值、可行性、实用性和针对性，得3分；
4）配套特色服务方案安排有待提升，实际价值较低，可行性、实用性和针对性有待改善，得2分；
5）配套特色服务方案安排有待提升，不具有可行性、实用性和针对性有待改善，得1分；
6）未提供方案的不得分。

	安装、调试实施方案（5分）
	根据投标人提供的针对本项目的安装、调试方案，方案内容从货物安装、调试等方面考虑，由评标委员会进行综合评分：
1）安装、调试方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；
2）安装、调试方案适合本项目采购需求，较完整详细，可行性、实用性、针对性较强，得4分；
3）安装、调试方案基本满足本项目采购需求，基本全面，具有可行性、实用性和针对性，得3分；
4）安装、调试方案安排有待提升，可行性、实用性和针对性有待改善，得2分；
5）安装、调试方案无法满足项目需求，不具有实用性、针对性，得1分；
6）未提供方案的不得分。

	技术培训方案（5分）
	根据投标人提供的技术培训方案内容的详细程度、可行性、实用性、针对性等进行评分：
1）对本项目的特点和难点理解准确，技术培训方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；
2）对本项目的特点和难点理解较准确，技术培训方案适合本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性较强，得4分；
3）对本项目的特点和难点理解基本准确，技术培训方案基本适合本项目采购需求，较完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；
4）对本项目的特点和难点理解有待提升，技术培训方案可行性、实用性和针对性有待改善，得2分；
5）对本项目的特点和难点理解不准确，技术培训方案不适合本项目采购需求，不够完整详细，不具有可行性，得1分；
6）未提供方案的不得分。

	应急服务方案（5分）
	根据投标人提供的应急服务方案进行综合评审：
1）对本项目的特点和难点理解准确，应急服务方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性和针对性强，得5分；
2）对本项目的特点和难点理解较准确，应急服务方案适合本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性和针对性较强，得4分；
3）对本项目的特点和难点理解基本准确，应急服务方案基本适合本项目采购需求，较完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；
4）对本项目的特点和难点理解有待提升，应急服务方案可行性、实用性和针对性有待改善，得2分；
5）对本项目的特点和难点理解不准确，应急服务方案不适合本项目采购需求，不够完整详细，不具有可行性，得1分；
6）未提供方案的不得分。

	售后服务方案（5分）
	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审：
1）对本项目的特点和难点理解准确，售后服务方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性和针对性强，得5分；
2）对本项目的特点和难点理解较准确，售后服务方案适合本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性和针对性较强，得4分；
3）对本项目的特点和难点理解基本准确，售后服务方案基本适合本项目采购需求，较完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；
4）对本项目的特点和难点理解有待提升，售后服务方案可行性、实用性和针对性有待改善，得2分；
5）对本项目的特点和难点理解不准确，售后服务方案不适合本项目采购需求，不够完整详细，不具有可行性，得1分；
6）未提供方案的不得分。

	质保承诺（4分）
	在招标文件规定的免费质保期基础上，每延长1年得2分，满分4分。
注：以商务要求偏离表为准；以整年计算，不足1年不得分。

	投标报价得分计算（满分30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×投标报价满分分值。
	符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分


注：本次评审采用综合评分法。评审委员会按照规定的评审标准对通过初审的响应文件进行评审，在响应文件满足采购文件全部实质性要求的供应商中，按总得分由高到低的顺序推荐中选候选人。如果总得分出现相同的情况，总得分相同的中选候选人按响应报价由低到高排序；总得分与响应报价均相同的，则采取随机抽签方式确定中选候选人排序。

1.3供应商应保证提供资料的真实性，如成交后发现有弄虚作假的情况，将取消其成交资格，并无条件接受相关处罚，给采购人造成损失的，须赔偿采购人损失。

采购合同模板
（仅供参考）

安 徽 医 科 大 学 第 一 附 属 医 院
        购 销 合 同（编号：     ）
甲方：安徽医科大学第一附属医院
乙方：    
一、产品名称、型号规格、数量、单位、金额：（单位： 元 ）
	产品名称
	品牌
	产地
	规格型号
	配置
	单位
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）： 

	合计人民币金额（大写）： 

	备注： 


二、付款方式：
合同签订前乙方支付合同金额的10%作为履约保证金到甲方指定账户，供货安装并验收合格后，对方提供合法有效发票后甲方按照医院付款审批流程审批后支付合同金额的100%。履约保证金在质保期满且无质量问题后无息退还。
三、交货期、交货地点和收货人：
乙方应保证所供货物是全新的，未使用过，并且是非长期积压的库存商品。甲方指定本合同下的货物的交货时间为接甲方通知后      ，地点为安医大一附院医学工程处或甲方授权的科室，甲方指定收货人为甲方库房管理员或甲方指定人员为甲方授权的有权接受本合同项下货物的代表，乙方所交付的货物，必须采取适合的运输的合理包装。货物交付时，必须包装完好，否则，甲方有权拒收。
四、运输方式及费用的承担：
乙方负责采取  安全 方式将货物送到甲方指定的地点，货物到达指定地点前的运输费用由乙方全部负担，货物到达指定地点后运输费用由甲方负担。
五、保修期及售后服务：
本合同项下的货物，保修期为 
        ，自货物验收合格之日起算。若因为使用不当或人为原因造成的损坏不在保修期范围内（详见保修卡）。超出规定保修期限的货物，整套设备年保修价格  /   ，厂家必须提供终身维护服务。
其他售后服务承诺：
1．乙方对产品在保质期内的质量负责，如甲方有疑问，应在12小时内应答。 
2．甲方检验或使用科室发现产品有质量问题，经核实后，乙方无条件退换，如因此所造成损失，由乙方承担，甲方保留进一步追究责任的权利。
3．若交货地点或收货人变更，甲方必须提前与乙方协商后解决，否则，甲方承担乙方损失。
4．设备所需耗材详细价格（可列为附件）。
六、违约责任：
供方不能交货或需方中途退货，向对方偿付不能交货或退货部分货款总值的20﹪违约金；并追究相关损失。若乙方逾期交货，应按照货物总金额每日0.2﹪向甲方支滞纳金。若交货地点或收货人或交货期变更，甲方必须于原交货期十天前与乙方协商后解决。
七、纠纷的解决：
本合同的内容，双方必须认真履行。在履行的过程中，发生的纠纷的，双方应当友好协商解决，协商不成的，任何一方均可在甲方所在地的人民法院起诉。
八、其他约定：
1．乙方承诺，在产品购销过程中，无任何不正当手段进行促销，严格遵守国家的法律、法规及我院对物资采购的各项规定，否则视为违约，将取消其供货资格，并追究其相关法律责任。
2．本合同未尽事宜，双方协商，可签订补充协议或附件，补充协议及附件与本合同具有同等的法律效力。
3．本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。
4.在合同生效前，本合同所涉及货物采购价格不高于安徽省内其他医院采购的最低价，否则乙方需双倍退还已供应货物的差价，且医院可从应付货款中直接扣除，未完成供应的货物按照更优价格进行结算。
5. 本合同以医院内部电子审批程序上传的电子文本作为双方履约依据，如本次双方签订的书面合同经查询与医院电子审批程序合同文本不一致，以医院电子审批程序中合同文本为准。同时医院保留追究擅自修改合同、篡改合同经办人/责任人的相关法律责任的权利。
甲方（签字）：                               乙方（签字）：
（盖章）：                                   （盖章）：
时    间：                                  办公电话：
                                            手机号码：
配置清单
	产品名称
	品牌
	产地
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	


售后服务承诺（代理商和原厂都要）
中标通知书

安医大一附院供应商廉洁购销合同
为认真贯彻党中央、国务院治理医药购销领域商业贿赂的重要决策和部署，进一步加强医疗卫生行风建设，严肃行业纪律，进一步规范医药领域购销行为，维护正常的医疗秩序和经营秩序，根据国家卫生计生委、国家中医药管理局文件《关于印发加强医疗卫生行风建设“九不准”的通知》（国卫办发【2013】49号）和《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发【2013】50号），经甲、乙双方同意签订廉洁购销合同并予以共同遵守：
一、双方应严格执行《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律法规以及相关政策的规定和医药购销领域治理商业贿赂的有关文件精神。
二、业务活动必须坚持公开、公正、公平、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定外），不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方的利益，严格执行供应合同的规定。
三、甲方购进药品、医疗设备、器械、耗材等产品，不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价格外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。
四、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映。
五、甲方工作人员不得为乙方非法统计药品、耗材销售数量等有关信息。
六、乙方不得暗中给予甲方工作人员财物或其他利益。
七、乙方来医院洽谈业务，必须在工作时间到甲方相关科室联系洽谈，不得到临床、门诊推销医药产品，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈。
八、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的相关法律、法规，严格执行合同条款，不得以次充好、降低产品质量，做到诚信经营。
九、乙方如出现有上述违法违纪行为，一经查实，甲方有权终止合同、列入“供应商商业贿赂不良记录”，两年内不再购入其药品、医用设备和医用耗材；给医院造成经济损失的应予以赔偿；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。“供应商商业贿赂不良记录”在安医大一附院、安徽省卫生计生委等网站予以公布；
十、甲方工作人员如违反上述条款的，甲方将按国家法律法规和医院有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的移交司法机关追究刑事责任。
十一、本廉洁合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。自签订之日起生效。
甲方（盖章）                     乙方（盖章）
甲方代表：                       乙方代表：                                  

年  月  日                       年  月  日    
附件：履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。
履约保证金
     （买方名称）：
鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于年月日参加（项目名称）设备采购采购项目的参选。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）     （¥）     。
2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28 日后失效。
3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 日内无条件支付。
4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称：          （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     （签字）
地址：          
邮政编码：          
电话：          
时间：    年    月    日
附件：            

响应文件格式

响

应

文

件

项目名称：安徽医科大学第一附属医院户外电子屏采购项目   
供 应 商：                  

  年  月  日

目录

（格式自拟，供应商编制详细目录内容及页码索引）
一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：安徽医科大学第一附属医院户外电子屏采购项目
	供应商名称
	

	采购范围
	全部

	总价

（详见备注说明）
	大写：                     

小写：                     


	备注说明
	


供应商盖公章：             
日        期：             

注：价格测算明细清单另附，格式自拟。

二、响应函

致：安徽医科大学第一附属医院

根据贵方的采购公告和采购邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2.我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次采购文件，并对采购文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我方同意从采购文件规定的采购日期起遵循本采购文件，并在采购文件规定的响应有效期之前均具有约束力。

4.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与采购有关的任何证据、数据或资料。

5.我方完全理解你们不一定将合同授予最低报价的参选人。同时理解并接受采购人关于“如果所有参选报价让采购人认为的市场正常价格或技术上均满足不了采购人的要求或性价比方面脱离市场正常水平，采购人均有权否决所有参选文件”的条款。

6.如果我方成交，我方保证根据合同规定安排完成全部服务任务。

7.如果我方成交，我方保证按采购文件要求和采购人签订合同。

8.在正式合同订立之前，本报价函同贵方的成交通知书、双方签订的补充和修正文件以及其它文件和附件成为约束双方的合同。

9.我方承诺完全响应（满足）本次采购文件采购需求内容。

供应商盖公章：             
日        期：             

三、供应商资格声明书

致：安徽医科大学第一附属医院
在参与本次项目采购中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）我单位无“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情形。与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖公章：             
日        期：             

四、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与采购、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

	身份证扫描件
	身份证扫描件


授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商盖公章：             
日        期：             
注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加采购的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

五、（一）商务响应表

	序号
	商务条款
	采购文件要求
	供应商承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	具体详见采购文件
	我方完全响应
	无偏离

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	合同履行期限
	
	
	

	…
	
	
	
	


采购文件中所列商务要求，我公司确认，对采购文件所列商务要求，除以上响应表所列情况外，我方响应情况全部为“无偏离”。
供应商盖公章：             
日        期：             

注：1、“无偏离”指与采购文件要求一致，“正偏离”指优于采购文件要求；“负偏离”指低于采购文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商承诺”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“无偏离”。
3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“无偏离”。

4. 供应商必须如实填写对采购服务条款求的响应情况。如果发现供应商提供的《采购响应表》填写不实，或成交人实际服务未能达到其响应文件的响应程度，可视作该供应商虚假响应；评审小组有权否决虚假响应的供应商，或取消其成交候选人资格；采购人有权对虚假响应的供应商人终止合同，并按有关法律规定及采购文件相关条款处理。给采购人造成的损失须进行相应赔偿。
（二）技术响应表

采购项目名称：                                     项目编号：
	序号
	采购文件技术要求
	所投产品技术参数响应
	偏离
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、供应商如因没有认真填写此表所造成的落选其结果由供应商负责，如无偏离可填“无偏离”。
2、技术偏离表与采购文件采购需求中技术参数应分别按照要求作出应答。

供应商盖公章：             
日        期：             

六、企业相关证明材料
1.供应商营业执照及相关资质
2.供应商业绩
承担过或正在实施的主要类似项目业绩表
                                                       年    月    日
	项目名称
	业主单位名称
	服务内容
	合同签订时间
	客户名称、联系方式（固话）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


后附合同及相应证明材料影印件。
供应商盖公章：             
日        期：             

七、拟派人员配置方案

	序号
	姓名
	身份证号
	证书名称
	证书编号
	拟定岗位
	备注

	1
	
	
	
	
	项目负责人
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：我方承诺所提供的人员均满足采购公告-申请人的资格要求中关于项目团队人员的要求。如有要求的相关评审材料置于表后。

供应商盖公章：             
日        期：             

八、服务方案（格式自拟）

九、承诺书

安徽医科大学第一附属医院

供应商诚信承诺书
项目名称：安徽医科大学第一附属医院户外电子屏采购项目

项目地址：  采购人指定地点                                    
供应商：                                                     
本单位郑重承诺：
一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目采购；   
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；   
三、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或其他供应商的合法权益；   
四、不与采购人或采购代理机构串通响应，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；    
五、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中选；
六、不以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中选； 
七、不出卖资质，让他人挂靠响应； 
八、不恶意压低或抬高响应报价； 
九、不在响应后进行虚假恶意投诉；
十、我单位承诺对正常运行及经营的合法性、真实性及有效性完全负责。并随时无条件配合采购人对我单位营业执照有效性进一步核查。
十一、我单位承诺一旦贵方确认我单位中选，我单位将在采购文件规定时间内缴纳相关费用、领取成交通知书，并在采购文件规定的时间内与采购人联系并签订合同，组织进场事宜，否则贵单位有权取消我单位中选资格。
十二、我单位承诺一旦贵方确认我单位中选，将在规定的响应文件有效期内撤销或修改其响应文件的，或者我公司拒绝按采购人约定的时间和采购文件约定的合同条款签订合同的，我公司将无条件放弃中选资格。
十三、在整个采购采购过程中，我公司熟知和了解采购文件、合同条款及附件，我公司承诺完全按采购文件及合同条款及附件履行职责及义务。若我公司有采购文件及合同通用及专用条款所述的违约行为，我公司将无条件接受采购人根据合同及采购文件规定所做出的处罚。
十四、我单位承诺一旦贵方确认我单位中选，响应文件中如有部分技术要求或服务达不到或不满足采购服务技术要求且在评审时没有发现，在项目实施过程中，我公司均以采购文件的服务技术要求和采购人需求进行项目的实施，且参选报价不变。
十五、我单位承诺一旦贵方确认我单位中选，我单位将严格按照采购文件规定履约，不存在任何借口和理由。
十六、我单位承诺若不参加本项目采购，将于采购截止时间3天前书面告知采购人。
十七、我单位承诺，如发现我单位采购活动中存在弄虚作假情况，我单位愿意承担相应法律责任，并随时配合采购人调查取证。
十八、我单位承诺，如我单位中选，按照采购文件要求保质保量完成合同内容，绝不转包、分包，如出现转包、分包情况，我单位愿意承担相应法律责任，并随时配合采购人调查取证，由此给采购人带来的所有损失均由我单位自行承担。
供应商（公章）                 
法定代表人：（签字或盖章）                        
授权代表：（签字或盖章）：                  
日期：                          
十、其他相关证明材料

提供符合采购公告、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传采购文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。
